**Norsk tekst (Norwegian text):**

Forslag om endringer i forskrift om taubaner av 21. juni 2017 nr. 906:

§ 10-13 første ledd, første og andre punktum oppheves og erstattes med:

*Relevante komponenter og konstruksjonsdeler som utsettes for utmattingsbelastning eller utmattingsspenninger skal undergis ikke-destruktive prøvinger. Utvelgelsen av hvilke komponenter og konstruksjonsdeler som skal prøves skal skje på bakgrunn av virksomhetens vurdering av hvilke av disse som er mest utsatt for utmatting.*